|  |  |
| --- | --- |
| **DESIGNAÇÃO** | **QUANTIDADE** |
| Pinça milimétrica | 1 |
| Sequencímetro | 1 |
| Contadores estáticos BTN de várias marcas\* | 4 |
| Disjuntores trifásicos com regulação (10 a 30 A)\* | 3 |
| PDA/Tablet\*\* | 1 |
| Manta isolante 1,00x1,30x0,0003m TET/BT | 1 |
| Pinça de fixação para manta isolante | 1 |
| Tapete isolante 1,00x1,00x0,003m para 1000 V | 1 |
| Capuz isolante TC25 | 6 |
| Escada 3x3m c/ último lanço isolante | 1 |
| Kit de resgate | 1 |

\*A fornecer pelo parque

\*\*Da responsabilidade da AQTSE